D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Spanplatte 600 (T1 6) |EN: Chipboard 600
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 und ISO 10465 |EN: Literature DIN 4108-4 and ISO 10456
  DATE                     = 08.01.21
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 6 (Holz und Holzwerkstoffe) verweist auf ISO 10456 Tabelle 3 |EN: DIN 4108-4 Table 1 Line 6 refers to ISO 10456 Table 3
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 600 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  MEW                      = 50 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.14 W/mK

