D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = EN: Concrete_C20_25 [2]
  LABORATORY               = TU Dresden
  DATE                     = 26.11.15
  COLOUR                   = #ff80ff00
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2320.2 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.1 W/mK

