D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Quarzglas |EN: Quartz Glass |IT: Vetro al quarzo |RU: кварцевое стекло
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: Spiegelglas und Fensterglas |EN: Plate and sheet glass |IT: Vetro per specchi e vetro per finestre |RU: Зеркальное и оконное стекло
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2600 kg/m3
  CE                       = 703 J/kgK
  THETA_POR                = 1.5e-06 m3/m3
  THETA_EFF                = 1.5e-06 m3/m3
  THETA_80                 = 1.5e-08 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.4 W/mK
  AW                       = 1e-06 kg/m2s05
  MEW                      = 200000 -
  KLEFF                    = 0 s

