D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Stahl |EN: Steel |IT: Accaio |RU: Сталь
  LABORATORY               = DE: Literatur Annex 14 Vol 3 |EN: Literature Annex 14 Vol 3 |IT: Letteratura Annex 14 Vol 3 |RU: Литература Annex 14 том 3
  DATE                     = 11.04.14
  COLOUR                   = #404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = MISC
  DBTYPE                   = 1,2,4,5,7,21
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 7800 kg/m3
  CE                       = 470 J/kgK
  THETA_POR                = 1.5e-006 m3/m3
  THETA_EFF                = 1.5e-006 m3/m3
  THETA_80                 = 1.5e-008 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 47 W/mK
  AW                       = 1e-006 kg/m2s05
  MEW                      = 200000 -
  KLEFF                    = 0 s

