D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Betonstein Hohlblock Hohlwandplatten Mauerwerk 550 LM36 (T1 4.4.2) |EN: concrete hollow block brickwork 550 LM36
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 28.12.20
  COLOUR                   = #ffdddddd
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK CONCRETE BUILDING_BOARDS
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.2, Hohlblöcke (Hbl) nach DIN V 18151-100 und Hohlwandplatten nach DIN 18148, Gruppe 2, LM36, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 550 kg/m3
  CE                       = 1050 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.27 W/mK
  MEW                      = 5 -

