D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Hochlochziegel 1000 LM21/LM36 (T1 4.1.4) |EN: hollow brick 1000 LM21/LM36
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 22.12.20
  COLOUR                   = #ffc65458
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.1.4, Hochlochziegel HLzW, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen, Mauerziegeln nach DIN 105-100, DIN 105-5 und DIN 105-6 bzw. Mauerziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 12400-401
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1000 kg/m3
  CE                       = 920 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.26 W/mK
  MEW                      = 5 -

