D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kalksandstein |EN: Lime sand stone |IT: Mattone in silicato di calcio |RU: Известковый песчанник
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Xella International GmbH |EN: Xella International GmbH |IT: Xella International GmbH |RU: Xella International
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 510
  CATEGORY                 = BRICK
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1740 kg/m3
  CE                       = 870 J/kgK
  THETA_POR                = 0.36 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.36 m3/m3
  THETA_80                 = 0.039 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.85 W/mK
  AW                       = 0.0483333 kg/m2s05
  MEW                      = 4.8 -

