D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Obernkirchener Sandstein |EN: Sandstone from Obernkirchen |IT: Pietra arenaria Obernkirchener |RU: Песчаник из Obernkirchen
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = NATURAL_STONES
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2150 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.14 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.14 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0034 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 2 W/mK
  AW                       = 0.0466667 kg/m2s05
  MEW                      = 32 -

