D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Aluminium-Folie |EN: Aluminium Foil |IT: Foglio d'alluminio |RU: Алюминивая фольга
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 27.01.17
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = FOILS MISC
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2800 kg/m3
  CE                       = 897 J/kgK
  THETA_POR                = 2e-06 m3/m3
  THETA_EFF                = 1.5e-06 m3/m3
  THETA_80                 = 1e-08 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 235 W/mK
  AW                       = 0 kg/m2s05
  MEW                      = 10000 -
  KLEFF                    = 0 s

