D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sandstein |EN: Sandstone |IT: Pietra arenaria |RU: Песчаник
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCT_ID               = DE: Bad Bentheim |EN: Bad Bentheim |IT: Bad Bentheim |RU: Bad Bentheim
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 465
  CATEGORY                 = NATURAL_STONES
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1930 kg/m3
  CE                       = 830 J/kgK
  THETA_POR                = 0.249 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.249 m3/m3
  THETA_80                 = 0.002 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 2.57 W/mK
  AW                       = 0.6686 kg/m2s05
  MEW                      = 12 -
  KLEFF                    = 0 s

