D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sandstein Indischer neu |EN: Sandstone India new |IT: Pietra arenaria d'India nuova |RU: Новый индийский песчаник
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 467
  CATEGORY                 = NATURAL_STONES BRICK
  COMMENTS                 = DE: Indien |EN: India |IT: India |RU: Индия
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2260 kg/m3
  CE                       = 870 J/kgK
  THETA_POR                = 0.15 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.15 m3/m3
  THETA_80                 = 0.011 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 2.9 W/mK
  AW                       = 0.0125 kg/m2s05
  MEW                      = 64 -

