D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kork |EN: Cork |IT: Sughero |RU: Пробка
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION NATURAL_MATERIALS
  COMMENTS                 = DE: Expandiert und hydrophobiert |EN: Expanded and hydrophobed |IT: Espanso ed impermeabilizzato |RU: Расширенная и водоупорная
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,18
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 150 kg/m3
  CE                       = 1600 J/kgK
  THETA_POR                = 0.905 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.905 m3/m3
  THETA_80                 = 0.021 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.052 W/mK
  AW                       = 0.0022 kg/m2s05
  MEW                      = 28 -
  KLEFF                    = 0 s

