D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Asphalt |EN: Asphalt |IT: Asfalto |RU: Асфальт
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 26.08.21
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = FOILS
  COMMENTS                 = DE: Dicke: 70 mm |EN: Thickness: 70 mm |IT: Spessore: 70 mm |RU: Толщина 70 mm
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,12
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2000 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.002 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.002 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0008 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.701 W/mK
  AW                       = 0.002 kg/m2s05
  MEW                      = 100000 -

