D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Fichte logitudinal |EN: Spruce logitudinal |IT: Abete rosso longitudinale |RU: Продольная ель
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD 
  CATEGORY                 = TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 455 kg/m3
  CE                       = 1500 J/kgK
  THETA_POR                = 0.73 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.73 m3/m3
  THETA_80                 = 0.08 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.23 W/mK
  AW                       = 0.0108333 kg/m2s05
  MEW                      = 4.3 -

