D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Armierungsputz Kunstharz gebunden |EN: Reinforcing plaster, synthetic resin adhesive |IT: Intonaco di armatura a base di resina sintetica |RU: связанная укрепленная штукатурка с искуственной смолой
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Sto SE & Co. KGaA |EN: Sto SE & Co. KGaA |IT: Sto SE & Co. KGaA |RU: STO
  PRODUCT_ID               = DE: sto Armierungsputz |EN: sto Armierungsputz |IT: sto Armierungsputz
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 21.12.20
  COLOUR                   = #ff9f8833
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1650 kg/m3
  CE                       = 10000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.29 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.29 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0051 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.7 W/mK
  AW                       = 0.00133333 kg/m2s05
  MEW                      = 1100 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.7 W/mK

