D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Gips Wandbauplatten 1200 (T1 3.3) |EN: gypsum wallboard 1200
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 22.12.20
  COLOUR                   = #fffbf6f2
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 3.3, Gips-Wandbauplatten nach DIN EN 12859
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1200 kg/m3
  CE                       = 840 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.58 W/mK
  MEW                      = 5 -

