D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: MSB (Microstrandboard) |EN: MSB (Microstrandboard) |IT: MSB (Microstrandboard) |RU: Микростружечная плита
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Valentin |EN: Valentin |IT: Valentin |RU: Valentin
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 664 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.67 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.67 m3/m3
  THETA_80                 = 0.091 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.13 W/mK
  AW                       = 0.00183333 kg/m2s05
  MEW                      = 92 -

