D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Historischer Ziegel |EN: Historical brick |IT: Mattone storico |RU: Исторический кирпич
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCT_ID               = DE: ZQ |EN: ZQ |IT: ZQ |RU: ZQ
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 286
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: Altbau Dresden |EN: Historical building Dresden, Germany |IT: Vecchia costruzione Dresda |RU: Старые постройки Дрездена
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1970 kg/m3
  CE                       = 800 J/kgK
  THETA_POR                = 0.26 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.26 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0015 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.91 W/mK
  AW                       = 0.0135 kg/m2s05
  MEW                      = 30 -

