D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Wasser mit 20% Glykol |EN: water with 20% glykogen |IT: Acqua con glicole 20%
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 10.09.2018
  COLOUR                   = #ff4478f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: Wasser mit 20% Glykol als Frostschutz, kein Dampf- oder Flüssigwassertransport, kann selbst transportiert werden (Media-flow-model), alle Parameter bei 0°C |EN: water with 20% glykogen, no liquid or gaseous tramsport, can be used in source models (media flow), all parameter for 0 °C |IT: Acqua con glicole 20% come antigelo, nessun trasporto vapore o acqua liquida, più essere trasportato da solo (media-flow-model), tutti parametri a 0°C
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1032.1 kg/m3
  CE                       = 3904.6 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.5 W/mK

