D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Casi Kleber schwer |EN: CaSi Adhesive (heavy) |IT: Collante Casi pesante |RU: Тяжелый клей Casi
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Schomburg GmbH Co KG |EN: Schomburg GmbH Co KG |IT: Schomburg GmbH Co KG |RU: Schomburg GmbH Co KG
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 476
  CATEGORY                 = PLASTER
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1390 kg/m3
  CE                       = 1100 J/kgK
  THETA_POR                = 0.48 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.48 m3/m3
  THETA_80                 = 0.15 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.61 W/mK
  AW                       = 0.0065 kg/m2s05
  MEW                      = 32 -

