D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Leichtmauermörtel 400 (T1 1.2.6) |EN: light masonry mortar 400
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 21.12.20
  COLOUR                   = #ffeae0b1
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 1.2.6
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 400 kg/m3
  CE                       = 840 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  MEW                      = 5 -

