D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Betonstein Vollblock Mauerwerk 500 LM21/DM (T1 4.4.3) |EN: concrete solid block brickwork 500 LM21/DM
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 28.12.20
  COLOUR                   = #ffdddddd
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK CONCRETE
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 4.4.3, Vollblöcke (Vbl, S-W) nach DIN V 18152-100, LM21/DM, Mauerwerk einschließlich Mörtelfugen
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 500 kg/m3
  CE                       = 1050 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.15 W/mK
  MEW                      = 5 -

