D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sandstein Velbke |EN: Sandstone Velbke |IT: Pietra arenaria Velbke |RU: Песчаник Velbke
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 470
  CATEGORY                 = NATURAL_STONES
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1940 kg/m3
  CE                       = 820 J/kgK
  THETA_POR                = 0.27 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.27 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0018 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.8 W/mK
  AW                       = 0.65 kg/m2s05
  MEW                      = 11 -

