D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Silikonharzoberputz |EN: Silicon resin finishing render |IT: Intonaco di finitura a base di resina sintetica |RU: Верхний слой штукатурки из силиконовой смолы
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Sto SE & Co. KGaA |EN: Sto SE & Co. KGaA |IT: Sto SE & Co. KGaA |RU: STO
  PRODUCT_ID               = DE: StoSilco R |EN: StoSilco R |IT: StoSilco R |RU: Silco
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 18.08.17
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1480 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.44 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.44 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0029 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.7 W/mK
  AW                       = 0.000166667 kg/m2s05
  MEW                      = 74 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.7 W/mK

